# Digitales Video

## Aufnehmen

## Signalquellen

- A/D Capture Karte
- D/D Capture Karte
- Firewire
- Hardware pre-compressed (lossy)

## A/D Capture Karte

- Steckkarte (intern)
- A/D Wandlung auf Karte
- Digitalsignal unkomprimiert
- Aufnahmecodec in Capture-Programm
- A-Eingänge Kartenabhängig (Kabelpeitsche)

## A/D Capture Karte

## D/D Capture Karte

- Steckkarte (intern)
- A/D Wandler extern
- Digitalsignal unkomprimiert
- Aufnahmecodec in Capture-Programm
- D-Eingang "Serial Digital Interface" (SDI)
- A-Eingänge wandlerabhängig

## D/D Capture Karte

## Firewire

- aka "IEEE 1394", "i.Link" (Sony)
- Steckkarte (intern)
- Digitalsignal bereits digital + komprimiert
- Keine A/D Wandlung mehr nötig
- Aufnahmecodec = Quelle
- Codec meist DV/HDV

## Firewire

## Hardware pre-compressed

- Fast immer lossy
- Typische Codecs: DV, MPEG-1,2,4
- Extern (USB, Firewire) oder Steckkarte
- Lossy-Bitstream 1:1 capturen: Programmabhängig

## Hardware pre-compressed

# Vergleich

| A/D Karte | D/D Karte | Firewire | Hardware pre-comp.
Preis (EUR) | *** | ** | * | * bis **
Qualität | *** | **** | ** | *
Vorteile | Kein ext. Wandler | Ext. Wandler, Lebensdauer, Weniger Treiberabhängig | Kein Generationsverlust, kaum Rechenleistung | Billig
Nachteile | Kein ext. Wandler, Treiberabhängig, Lebensdauer, Rechenleistung | Ext. Wandler, Rechenleistung | Lossy, Bitstream-Fehlerhandling | min. 1 Generationsverluste, schlechte Qualität

# Fragen?

## Links

- Wikipedia: Serial Digital Interface (SDI)
- Wikipedia: IEEE 1394 (Firewire)
- Generationsverluste: Blogeintrag "MAGIX Retten Sie Ihre Videokassetten!"

# Zurück zum Index