# Audio Video Digital

## Grundlagen

# Übersicht

- Formatbenennung
- Bild-Auflösung
- Framerate
- Audio: Samplerate
- Audio: Bittiefe

# Videoformate

## Welche verwenden/kennen Sie bereits?

- AVI?
- MOV?
- MPG?

Formatvorschläge von den Teilnehmenden sammeln und auf Tafel/Whiteboard schreiben.

# Die "Dreifaltigkeit"

## von digitalem Video

## Dateiendung = Container

Aussagen wie "Die Videos sind im Flash/AVI/MOV Format" oder "Die Kamera erzeugt MP4", sagen in den meisten Fällen nur etwas über den Container aus.

## "Das Videoformat" = min. 3 Formate

Korrekt wäre alle 3 Komponenten zu benennen.

Beispiele:

- H.264 / AAC in MP4
- XviD / MP3 in AVI
- FFV1 / PCM in MKV

# Format-Benennung

## Status Quo Praxis

### Beispiel "MPEG-4"

Quelle: The MPEG-4 Confusion

- MPEG-4 video
- MPEG-4 audio
- .mp4
- .m4v
- .m4a
- .m4p
- MPEG-4 Flash video
- MPEG-4 (AVI)
- AAC / .aac
- H.264
- DivX
- XviD
- QuickTime
- BluRay
- Apple Lossless (ALAC/ALE)
- MPEG-4 SP (Simple Profile)
- MPEG-4 ASP (Advanced Simple Profile)
- MPEG-4 SStP (Simple Studio Profile)
- MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding)
- H.263
- ...

Quelle: MAGIX Produkt-Website (Feb.2015)
Quelle: MAGIX Produkt-Website (Okt.2016)

# Bild-Auflösung

= Breite mal Höhe
(in Pixel = px)

## Wichtige Auflösungen

720 x 486 | NTSC SD
720 x 576 | PAL SD
1280 x 720 | HD-Ready
1920 x 1080 | Full-HD
4096 x 2160 | 4k Digital Cinema

(Siehe auch: Image Resolution (Wikipedia))

## Auflösung der Videoformate

500 x 480 | Digital8
720 x 480 | NTSC (DVD, miniDV, DigiBeta)
720 x 576 | PAL DVD, miniDV, Digital8, DigiBeta
1280 x 720 | HD DVD, Blu-ray, HDV
1440 x 1080 | HDV (anamorph)
1920 x 1080 | HDV, AVCHD, HD DVD, Blu-ray, HDCAM SR

## Links

- Wikipedia: "Display resolution"
- Wikipedia: "Image resolution / Pixel resolution"

# Framerate

## (Bildfrequenz)

Bilder pro Sekunde = Frames Per Second = FPS

## Framerate

- PAL / SECAM: 25 fps
- NTSC: 30000/1001 = ca. 29.97 fps

fps = Wechselspannungfrequenz / 2

Danke AEG für 50Hz! ;)

## Variable Framerate

- Keine konstante Bildfrequenz.
- Jedes Bild hat seine individuelle Anzeigedauer.
- War eher unüblich...
- ... ist aber zunehmend bei neuem Consumer-Equipment der Fall.
- Führt zu "ungewöhnlichen" Frameraten beim Auslesen, weil Durchschnittswert.

## Links

- Wikipedia: "Frame rate"
- Wikipedia: "Variable frame rate"

# Audio

- Samplerate (Abtastrate)
- Bittiefe
- Kanäle

### Samplerate

### Bits pro Sample

## Übliche Sampleraten & Bits

Rate (Hz) | Bits | Anwendung
--- | --- | ---
11025 | 8 | Retro Computerspiele
44100 | 16 | Audio CD
48000 | 24 | Audio Master, DVD
96000 | 32 | Schellack Digitalisat

Samplerate wird als Frequenz angegeben:
Hertz (Hz) / Kilohertz (kHz)

## Links

- Wikipedia: "Sampling (signal processing)"
- Wikipedia: "Audio bit depth"

# Fragen?

# Zurück zum Index